附件

闽江干流通航相关信息表

**最大通航代表船型尺度**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通航代表船型 | 总长（m） | 型宽（m） | 设计吃水（m） |
| 闽江干货-Ⅲ | 75 | 10.8 | 2.2 |

注：北溪船闸至乌龙江大桥航段为感潮航段，船舶吃水按航道实际水深控制。

**水口、北溪通航建筑物净空高度及船舶过闸限定条件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通航建筑物 | 水口船闸 | 水口升船机 | 北溪船闸 |
| 净空高度（m） | 6.8 | 7.0 | 8.0 |
| 船舶吃水（m） | 2.2 | 1.6 | 2.2 |

注：吃水超过1.6m的船舶通过水口船闸时，进出闸速度控制在1.0m/s内，中间移泊速度控制在0.6m/s内。

**水口、北溪通航建筑物通航水位及流量参照表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位和流量 | 最高通航水位（m） | | 最低通航水位（m） | | 通航流量  （m³/s） | |
| 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 最大 | 最小 |
| 水口船闸及升船机 | 65.03 | 13.06 | 55.03 | 7.67 | 10000 | 308 |
| 北溪船闸 | 13.06 | 11.34 | 7.67 | 0.25 |